|  |
| --- |
| **Pokyn zaměstnavatele** |
| **vybavení pracovišť bezpečnostním značením** |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Typ dokumentu: | Dokumentace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci | | **BOZP** | |  |  | |  | | Účel dokumentu: | Tímto dokumentem se stanoví požadavky na vybavení pracovišť bezpečnostními tabulkami, značením a signály. | | | |  |  | | | | K právnímu předpisu: | Zejména k provedení:   * § 6, zákona č. 309/2006 Sb., úz; * NV. č. 11/2002 Sb., úz. | | | |  |  | | | | Dokument je závazný pro: | Zaměstnavatel, vedoucí zaměstnanci, zaměstnanci, OZO BOZP, TPO | | | |  |  | | | | Místo a rozsah účinnosti: | Zaměstnavatel | Pracoviště | | |  | **Název firmy**  Ulice + ČP  PSČ + Obec  IČ: 123 45 678 | **Všechna pracoviště společnosti** | | |  |  | | | |  | Kdo | | Datum a podpis | | Zpracoval: |  | |  | | Kontroloval: |  | |  | | Schválil a vydal: |  | |  | |

Obsah

[1 Vybavení pracovišť bezpečnostními značkami, značením a signály 3](#_Toc482468579)

# Vybavení pracovišť bezpečnostními značkami, značením a signály

1. Pracoviště se vybavují bezpečnostními značkami, tabulkami, značením a signály:
   1. dle výsledků procesu řízení rizika;
   2. dle požadavků právních a ostatních předpisů BOZP;
   3. dle pokynů OZO BOZP;
   4. dle pokynů vedoucích zaměstnanců.
2. Použité bezpečnostní značky, značení a signály, musejí odpovídat požadavkům zvláštního právního předpisu[[1]](#footnote-2).
3. Zejména je nutné označit:
   1. zákazovými značkami:
      1. místa, kde je vstup nepovolaným osobám zakázán;
      2. místa, kde je zakázáno kouření;
      3. místa, kde je zakázána manipulace s otevřeným plamenem nebo jinými zdroji zapálení;
      4. místa, kde je zakázáno hašení vodními a pěnovými hasicími přístroji;
      5. místa zákazu vjezdu dopravních prostředků;
   2. výstražnými značkami:
      1. místa, kde hrozí pád, zakopnutí, uklouznutí, zřícení;
      2. místa zúžených profilů a podchodných výšek;
      3. místa, kde hrozí popálení o horké povrchy;
      4. místa, kde hrozí úraz z důvodu vtažení, pořezání, stlačení, ustřižení;
      5. místa, kde hrozí nebezpečí chemických látek (žíraviny, hořlaviny, výbušné látky a plyny);
      6. místa, kde hrozí pád předmětů z výšky;
      7. zařízení, na kterých se pracuje;
      8. místa se zvýšeným nebezpečím úrazu;
      9. místa, kde hrozí výbuch či požár;
      10. sklad hořlavých kapalin;
      11. upozornění na přítomnost elektrického zařízení;
   3. příkazovými značkami:
      1. místa, kde je nutno používat OOPP;
      2. místa, kde je ochranný kryt možno sejmout jen po vypnutí zařízení a kde jinak hrozí zvýšené riziko úrazu;
      3. místa, kde jsou vypínače, které je nutno vypnout v nebezpečí;
      4. zařízení, na kterých se pracuje upozorněním: „Nezapínej“;
   4. informačními značkami:
      1. hlavní vypínač elektrického proudu a podřadné vypínače elektrického proudu;
      2. hlavní uzávěr vody a další uzávěry vody;
      3. hlavní uzávěr topení a další uzávěry topení;
      4. směry cest k uzávěrům energií;
      5. místa, kde jsou uloženy tlakové nádoby na plyny;
      6. místa, kde jsou umístěny svařovací soupravy, stanoviště svářecí soupravy;
      7. maximální počet umístěných tlakových lahví;
      8. druh umístěných tlakových lahví;
      9. místo umístění prázdných tlakových lahví;
      10. místo umístění plných tlakových lahví;
      11. místo první pomoci;
      12. lékárničku první pomoci;
      13. místo s telefonem pro přivolání první pomoci;
      14. regály maximální povolenou nosností buňky a počtem buněk ve sloupci;
      15. sklady maximální nosností podlahy (… kg/m2);
   5. únikovými značkami:
      1. únikové cesty a směry úniku;
      2. únikové východy, nouzové východy;
      3. úniková schodiště;
      4. únikové žebříky;
      5. evakuační výtahy;
      6. výtahy, které nesmějí být použity k evakuaci osob;
   6. požárními značkami:
      1. přenosné hasicí přístroje;
      2. nástěnné hydranty;
      3. podzemní a nadzemní hydranty;
      4. požární suchovody;
      5. požární žebříky;
      6. další hasící prostředky;
      7. ohlašovny požárů;
      8. požární dveře – zavírej;
      9. požární potrubí;
      10. tlačítkové hlásiče požáru;
      11. požární hadice;
      12. popř. další zařízení a místa požární ochrany;
   7. bezpečnostním značením:
      1. dopravní komunikace;
      2. zúžené profily;
      3. vjezdy pro dopravní prostředky;
      4. nebezpečné hrany, schody;
      5. snížené profily, zejména podchodné profily.
4. Zejména pro zdůraznění rizika, ale i v jiných vhodných a opodstatněných případech, se použije zvukových signálů. Mezi zvukové signály patří zejména různé formy troubení, popř. pípání.
5. Tam, kde se vyskytují i neslyšící a kde jsou zavedeny zvukové signály a dále v případech, kdy je důležité zvláštní zdůraznění rizika, ale i v jiných vhodných a opodstatněných případech, se použije světelných signálů. Mezi světelné signály patří zejména přerušovaný světelný signál oranžové barvy a dále červený (zákaz) a zelený (bezpečí) světelný signál.
6. Výše uvedený výčet není úplným ani závazným seznamem; tento je nutno chápat jako doporučující a orientační, který je nutno upravit dle konkrétních podmínek jednotlivých pracovišť.
7. Při vybavení pracovišť bezpečnostním značením, značkami a signály, spolupracují vedoucí zaměstnanci zejména s OZO BOZP.
8. Vedoucí zaměstnanci vedou evidenci bezpečnostního značení, značek a signálů, použité bezpečnostní značení, značky a signály udržují v řádně rozpoznatelném a čitelném stavu a průběžně obměňují, opravují a doplňují.

# Seznam příloh

* Příloha A: Přehled o umístěných bezpečnostních tabulkách, značení a o zavedených signálech

#### Příloha A: Přehled o umístěných bezpečnostních tabulkách, značení a o zavedených signálech

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tabulka / značení / signál** | **Význam** | **Podrobnosti**  *(velikost, materiál, apod.)* | **Umístění** | | |
| **Areál** | **Objekt** | **Pracoviště (prostor)** |
| http://www.stromprop.cz/obrazky/eshop/5/2301a.gif | Povinnost pro všechny osoby vstupující do prostoru!  Vstup je možný jen při použití průmyslové ochranné přilby! | Plast, A4 | Areál společnosti ve Zlíně | Budova 643 | 1. NP Drcení |
| http://www.eshop-tabulky.cz/2555-645-thickbox/nebezpeci-padu.jpg | Upozornění na nebezpečí pádu z volného okraje! | Samolepka, A5 | Areál společnosti v Přerově | Výrobní budova | 2. NP technologické prostory |
| Plast, A5 | Areál společnosti ve Zlíně | Budova 643 | 1. NP Drcení |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

1. [Nařízení vlády č. 11/2002 Sb](http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonInfo.jsp?idBiblio=52583&fulltext=&nr=11~2F2002&part=&name=&rpp=100#local-content)., kterým se stanoví vzhled a umístění značek a zavedení signálů, úz [↑](#footnote-ref-2)