|  |
| --- |
| **Pokyn zaměstnavatele** |
| **vybavení pracovišť bezpečnostním značením** |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Typ dokumentu: | Dokumentace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci | **BOZP** |
|  |  |  |
| Účel dokumentu: | Tímto dokumentem se stanoví požadavky na vybavení pracovišť bezpečnostními tabulkami, značením a signály. |
|  |  |
| K právnímu předpisu: | Zejména k provedení: * § 6, zákona č. 309/2006 Sb., úz;
* NV. č. 11/2002 Sb., úz.
 |
|  |  |
| Dokument je závazný pro: | Zaměstnavatel, vedoucí zaměstnanci, zaměstnanci, OZO BOZP, TPO |
|  |  |
| Místo a rozsah účinnosti: | Zaměstnavatel | Pracoviště |
|  | **Název firmy**Ulice + ČPPSČ + ObecIČ: 123 45 678 | **Všechna pracoviště společnosti** |
|  |  |
|  | Kdo | Datum a podpis |
| Zpracoval: |  |  |
| Kontroloval: |  |  |
| Schválil a vydal: |  |  |

 |

Obsah

[1 Vybavení pracovišť bezpečnostními značkami, značením a signály 3](#_Toc482468579)

# Vybavení pracovišť bezpečnostními značkami, značením a signály

1. Pracoviště se vybavují bezpečnostními značkami, tabulkami, značením a signály:
	1. dle výsledků procesu řízení rizika;
	2. dle požadavků právních a ostatních předpisů BOZP;
	3. dle pokynů OZO BOZP;
	4. dle pokynů vedoucích zaměstnanců.
2. Použité bezpečnostní značky, značení a signály, musejí odpovídat požadavkům zvláštního právního předpisu[[1]](#footnote-2).
3. Zejména je nutné označit:
	1. zákazovými značkami:
		1. místa, kde je vstup nepovolaným osobám zakázán;
		2. místa, kde je zakázáno kouření;
		3. místa, kde je zakázána manipulace s otevřeným plamenem nebo jinými zdroji zapálení;
		4. místa, kde je zakázáno hašení vodními a pěnovými hasicími přístroji;
		5. místa zákazu vjezdu dopravních prostředků;
	2. výstražnými značkami:
		1. místa, kde hrozí pád, zakopnutí, uklouznutí, zřícení;
		2. místa zúžených profilů a podchodných výšek;
		3. místa, kde hrozí popálení o horké povrchy;
		4. místa, kde hrozí úraz z důvodu vtažení, pořezání, stlačení, ustřižení;
		5. místa, kde hrozí nebezpečí chemických látek (žíraviny, hořlaviny, výbušné látky a plyny);
		6. místa, kde hrozí pád předmětů z výšky;
		7. zařízení, na kterých se pracuje;
		8. místa se zvýšeným nebezpečím úrazu;
		9. místa, kde hrozí výbuch či požár;
		10. sklad hořlavých kapalin;
		11. upozornění na přítomnost elektrického zařízení;
	3. příkazovými značkami:
		1. místa, kde je nutno používat OOPP;
		2. místa, kde je ochranný kryt možno sejmout jen po vypnutí zařízení a kde jinak hrozí zvýšené riziko úrazu;
		3. místa, kde jsou vypínače, které je nutno vypnout v nebezpečí;
		4. zařízení, na kterých se pracuje upozorněním: „Nezapínej“;
	4. informačními značkami:
		1. hlavní vypínač elektrického proudu a podřadné vypínače elektrického proudu;
		2. hlavní uzávěr vody a další uzávěry vody;
		3. hlavní uzávěr topení a další uzávěry topení;
		4. směry cest k uzávěrům energií;
		5. místa, kde jsou uloženy tlakové nádoby na plyny;
		6. místa, kde jsou umístěny svařovací soupravy, stanoviště svářecí soupravy;
		7. maximální počet umístěných tlakových lahví;
		8. druh umístěných tlakových lahví;
		9. místo umístění prázdných tlakových lahví;
		10. místo umístění plných tlakových lahví;
		11. místo první pomoci;
		12. lékárničku první pomoci;
		13. místo s telefonem pro přivolání první pomoci;
		14. regály maximální povolenou nosností buňky a počtem buněk ve sloupci;
		15. sklady maximální nosností podlahy (… kg/m2);
	5. únikovými značkami:
		1. únikové cesty a směry úniku;
		2. únikové východy, nouzové východy;
		3. úniková schodiště;
		4. únikové žebříky;
		5. evakuační výtahy;
		6. výtahy, které nesmějí být použity k evakuaci osob;
	6. požárními značkami:
		1. přenosné hasicí přístroje;
		2. nástěnné hydranty;
		3. podzemní a nadzemní hydranty;
		4. požární suchovody;
		5. požární žebříky;
		6. další hasící prostředky;
		7. ohlašovny požárů;
		8. požární dveře – zavírej;
		9. požární potrubí;
		10. tlačítkové hlásiče požáru;
		11. požární hadice;
		12. popř. další zařízení a místa požární ochrany;
	7. bezpečnostním značením:
		1. dopravní komunikace;
		2. zúžené profily;
		3. vjezdy pro dopravní prostředky;
		4. nebezpečné hrany, schody;
		5. snížené profily, zejména podchodné profily.
4. Zejména pro zdůraznění rizika, ale i v jiných vhodných a opodstatněných případech, se použije zvukových signálů. Mezi zvukové signály patří zejména různé formy troubení, popř. pípání.
5. Tam, kde se vyskytují i neslyšící a kde jsou zavedeny zvukové signály a dále v případech, kdy je důležité zvláštní zdůraznění rizika, ale i v jiných vhodných a opodstatněných případech, se použije světelných signálů. Mezi světelné signály patří zejména přerušovaný světelný signál oranžové barvy a dále červený (zákaz) a zelený (bezpečí) světelný signál.
6. Výše uvedený výčet není úplným ani závazným seznamem; tento je nutno chápat jako doporučující a orientační, který je nutno upravit dle konkrétních podmínek jednotlivých pracovišť.
7. Při vybavení pracovišť bezpečnostním značením, značkami a signály, spolupracují vedoucí zaměstnanci zejména s OZO BOZP.
8. Vedoucí zaměstnanci vedou evidenci bezpečnostního značení, značek a signálů, použité bezpečnostní značení, značky a signály udržují v řádně rozpoznatelném a čitelném stavu a průběžně obměňují, opravují a doplňují.

# Seznam příloh

* Příloha A: Přehled o umístěných bezpečnostních tabulkách, značení a o zavedených signálech

#### Příloha A: Přehled o umístěných bezpečnostních tabulkách, značení a o zavedených signálech

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tabulka / značení / signál** | **Význam** | **Podrobnosti** *(velikost, materiál, apod.)* | **Umístění** |
| **Areál** | **Objekt** | **Pracoviště (prostor)** |
| http://www.stromprop.cz/obrazky/eshop/5/2301a.gif | Povinnost pro všechny osoby vstupující do prostoru!Vstup je možný jen při použití průmyslové ochranné přilby! | Plast, A4 | Areál společnosti ve Zlíně | Budova 643 | 1. NP Drcení |
| http://www.eshop-tabulky.cz/2555-645-thickbox/nebezpeci-padu.jpg | Upozornění na nebezpečí pádu z volného okraje! | Samolepka, A5 | Areál společnosti v Přerově | Výrobní budova | 2. NP technologické prostory |
| Plast, A5 | Areál společnosti ve Zlíně | Budova 643 | 1. NP Drcení |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

1. [Nařízení vlády č. 11/2002 Sb](http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonInfo.jsp?idBiblio=52583&fulltext=&nr=11~2F2002&part=&name=&rpp=100#local-content)., kterým se stanoví vzhled a umístění značek a zavedení signálů, úz [↑](#footnote-ref-2)