|  |
| --- |
| **Informace o rizicích a o přijatých opatřeních**  Poskytované ve smyslu odst. (3), § 101, zákona č. 262/2006 Sb., Zákoníku práce, úz. |

Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou zaměstnavatelé povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště, a spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro všechny zaměstnance na pracovišti.

Na základě písemné dohody zúčastněných, touto dohodou pověřený zaměstnavatel koordinuje provádění opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví zaměstnanců a postupy k jejich zajištění.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A. Identifikační údaje** | | | | | | | | |  | | |
| **A1. Informující** | | | | | | | | | **A2. Informovaný** | | |
| |  |  | | --- | --- | |  | **Název firmy**  Ulice + čp  PSČ + Obec  IČ: 123 45 678 | | | | | | | |  | | Otisk razítka společnosti | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| **A3. Rozsah platnosti** | | | | | | | | | | | |
| **A3.1 Provoz:** | | | Výrobně logistický areál | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| **A3.2 Pracoviště:** | | |  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| **A3.3 Akce:** | | |  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| **A4. Koordinující zaměstnavatel (\*Nehodící se škrtněte)**  Ve smyslu věty druhé, odst. (3), § 101, zákona č. 262/2006 Sb., úz. | | | | | | | | | | | |
| **A1\* A2\*** | …………………………………………………………………………  Jméno a příjmení | | | | | | | | | …………………………………………….  kontakt | |
|  |  | | | | | | | | |  | |
| **B. Potvrzení o přijetí informací** | | | | | | | | | | | |
| \*Já, níže uvedený(á), odpovědný(á) pracovník(ce) informovaného(é), uvedeného(é) v bodě A2, níže svým podpisem prohlašuji:   * že jsem obdržel(a) tyto písemné informace o rizicích a o přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, která se vztahují k provozu, pracovišti a akci, uvedených v bodě A3 a celkem obsahují 6 stran, včetně této úvodní strany; * že mi jsou poskytnuté informace zřejmé, chápu je a dále také prohlašuji; * že beru na vědomí, který ze zúčastněných zaměstnavatelů bude koordinovat opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví zaměstnanců a postupy k jejich zajištění a * že dostatečně a bez zbytečného odkladu informuji odborovou organizaci a zástupce zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci / přímo své zaměstnance o rizicích a přijatých opatřeních, které jsem získal(a) touto cestou od firmy uvedené v bodě A1. | | | | | | | | | | | |
| V počtu stran: 2, převzal v……………………………………………..…………………………………….., dne…………………………………….  jméno a příjmení…………………………………………………………….., funkce…………………………………………………………………….  Podpis………………………………………. | | | | | | | | | | | |
| **C. Textové informace** | | | | | | | | | | | |
| **C1. Ustanovení o osobních ochranných pracovních prostředcích (OOPP)** | | | | | | | | | | | |
|  | | \*Na všech výrobních pracovištích společnosti (hala recyklace, hala regranulace) je povinností každého, nosit a používat ochranné pracovní brýle.  \*Ochranné pracovní brýle slouží zejména k ochraně zraku před odletujícími částmi pevných materiálů a rozestřikujícím se kapalinám. | | | | | | | | | |
|  | | \*Na všech výrobních pracovištích společnosti (hala recyklace, hala regranulace) je povinností každého, používat ochranu sluchu, přiměřeného útlumu (ideálně 15 dB).  \*Chrániče sluchu (zátkové, mušlové) chrání nejen sluch, ale i celý organizmus člověka proti emisím hluku z technologií a stresu, který hluk vyvolává. | | | | | | | | | |
|  | | \*Na všech výrobních pracovištích společnosti (hala recyklace, hala regranulace) a na venkovních pracovištích, je povinností každého, používat reflexní vestu, v řádném stavu.  \*Reflexní vesta chrání pohybující se osoby, zejména před rizikem přehlédnutí a následného sražení, např. řidiči manipulačních motorových vozíků nebo vozidel. | | | | | | | | | |
|  | | \*Na všech výrobních pracovištích společnosti (hala recyklace, hala regranulace) a na venkovních pracovištích, je povinností každého, používat bezpečnostní obuv.  \*Bezpečnostní obuv chrání osoby zejména před případnými pády materiálů na nohy a proti případným poraněním, vzniklým při došlapu na ostré předměty. | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| **C2. Ustanovení o poskytování první pomoci** | | | | | | | | | | | |
|  | | \*Na každém pracovišti, na tabulkou označeném místě, je k dispozici lékárnička první pomoci, řádně vybavená a pravidelně kontrolována.  \*Na každém pracovišti jsou zaměstnanci, určeni a proškolení v poskytování první pomoci. Tito zaměstnanci jsou na oděvu označeni příslušnou nášivkou - křížem. | | | | | | | | | |
|  | | \*Na každém pracovišti, na tabulkou označeném místě, je k dispozici telefon pro přivolání první pomoci.  \*Zdravotnická záchranná služba, tel. č. 155 nebo 112.  \*Podrobnější informace poskytnou příslušní vedoucí zaměstnanci nebo zdravotníci. | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| **C3. Ustanovení o zdolávání požárů a evakuaci** | | | | | | | | | | | |
|  | | \*Při vstupu na pracoviště společnosti se řádně seznamte s vyvěšenými požárními poplachovými směrnicemi, požárním řádem a evakuačním plánem pracoviště, na němž budete vykonávat své pracovní činnosti.  \*Povinností každého je, v rámci svých možností a své vlastní bezpečnosti, každý případný požár uhasit a zejména, vyhlásit požární poplach - opakovaným hlasitým voláním: “Hoří!”  \*Požáry ve společnosti přednostně zdolávají členové preventivní požární hlídky.  \*Ke zdolávání zejména menších zahoření, slouží přenosné hasící přístroje, pro zdolávání požárů většího rozsahu, potom nástěnné požární hydranty.  \*Hasící přístroje i požární hydranty se používají dle pokynů jejich výrobce, které jsou na nich uvedené.  \*Přenosné hasící přístroje a nástěnné hydranty jsou k dispozici na všech pracovištích společnosti.  \*Po vyhlášení požárního poplachu, pokud se nepodílíte na hašení, se dle pokynů únikových plánů a vedoucích zaměstnanců, přesuňte na stanovené shromaždiště. | | | | | | | | | |
|  | |
|  | |
|  | | | | | | | | | | | |
| **C4. Rizika a přijatá opatření** | | | | | | | | | | | |
| **Míra rizika R** | | | | | | | | | | | |
| **R1 Mírná rizika** | | | | **R2 Běžná rizika** | | | | **R3 Nežádoucí rizika** | | | **R4 Nepřijatelná rizika** |
| Za dostatečné opatření je možno považovat informování osob o riziku. | | | | Rizika vyžadující přijetí bezpečnostních opatření (technických, organizačních) ve stanoveném termínu. | | | | Nutno neprodleně přijmout bezpečnostní opatření. Do přijetí opatření je možno činnost vykonávat jen při dodržení prozatímních dočasných bezpečnostních opatření. | | | Činnost nesmí být započata nebo v ní pokračováno do té doby, než riziko bude minimalizováno přijetím bezpečnostních opatření. |
|  | | | | | | | | | | | |
| **Riziko** | | | | | **R** | **Opatření** | | | | | |
| **A. Základní rizika ve vztahu k prováděné práci** | | | | | | | | | | | |
| Pád z výšky a do hloubky | | | | | **4** | Při práci ve výškách a nad volnou hloubkou striktně dodržovat ustanovení [nařízení vlády č. 362/2002 Sb.](https://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=60408&nr=362~2F2005&rpp=100#local-content), v účinném znění.  \*Práce ve výškách provádět   * přednostně za využití kolektivní ochrany proti pádu *(lešení, plošiny, konstrukce)* a v případech, kdy kolektivní ochrana proti pádu nelze využít, provádět práce za použití * individuální ochrany proti pádu, tj. používat osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu (postroj, zachycovače pádu, vázací prostředky a související prvky).   \*Pracovníci společnosti Sawuh.cz mohou poskytovat pouze doporučení a rady. Stanovení závazného technologického postupu pro bezpečné provádění prací ve výškách a nad volnou hloubkou *(např. stanovení způsobu zajištění, stanovení nutných prostředků, počtu osob, způsobu provádění prací, popř. i stanovení počtu a druhů kotvících bodů apod.)* je v plné odpovědnosti zaměstnavatele zaměstnanců, kteří takové práce budou provádět, tedy informovaného, uvedeného dříve v bodě A2.  \*Práce ve výškách a nad volnou hloubkou provádět vždy tak, aby všichni pracovníci byly během provádění prací trvale zajištěni proti pádu z výšky nebo do hloubky. | | | | | |
| Práce na elektrických zařízeních | | | | | **4** | Práce na elektrických zařízeních mohou být prováděny pouze zaměstnanci s patřičnou odbornou a zdravotní způsobilostí, tedy s odpovídající kvalifikací dle [vyhlášky č. 50/1978 Sb.](https://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=33803&nr=50~2F1978&rpp=100#local-content), v účinném znění.  \*Práce na elektrických zařízeních mohou být prováděny výhradně v souladu s platnými právními předpisy a zejména v souladu s platnými technickými normami.  \*Zaměstnanci společnosti Sawuh.cz zajistí, aby všechna předmětná elektrická zařízení[[1]](#footnote-1), byla odpojena od elektrického proudu.  \*Výše uvedené opatření pracovníky, kteří budou provádět práce, nezprošťuje povinnosti, tento stav prověřit (odpojení el. proudu) a provést taková opatření, aby v předmětných zařízeních nemohlo v době provádění prací dojít k náhodnému, neúmyslnému či úmyslnému obnovení elektrického proudu.  \*Zaměstnanci společnosti Sawuh.cz poskytnou maximální součinnosti při odpojování elektrického proudu v předmětném zařízení.  \*Za kontrolu stavu a pokyn k bezpečnému zahájení provádění prací na elektrických zařízení odpovídá výhradně zaměstnavatel zaměstnanců, kteří tyto práce budou provádět, tedy informovaný uvedený výše v bodě A2. | | | | | |
| **B. Obecně platná rizika v areálu Sawuh.cz** | | | | | | | | | | | |
| Rizika úrazu ve spojitosti s provozem dopravních prostředků | | | | | **4** | V areálu Sawuh.cz se četně pohybují těžké dopravní prostředky a i jiná manipulační technika (VZV).  \*V celém areálu Sawuh.cz platí maximální povolená rychlost, rovnající se přibližně rychlosti chůze, tj. cca 5 km/hod a přednost zprava.  Při pohybu po areálu Sawuh.cz používat reflexní vestu k omezení rizika přehlédnutí zejména řidičem. | | | | | |
| Riziko dopravní nehody – sjetí mimo komunikaci, převrácení se, zapadnutí apod. | | | | | **4** | \*Po areálu Sawuh.cz se pohybovat dopravními prostředky s maximální obezřetností a maximální povolenou rychlostí, rovnající se přibližně rychlosti chůze, tj. cca 5 km/hod a dodržovat přednost zprava.  \*Zejména při provádění nakládky / vykládky nebo i jiných úprav skladovaného materiálu, při pohybu dopravními prostředky (nákladní vozidla, nakladače, pracovní stroje) po těchto materiálech, dodržovat striktně pokyny výrobce dopravního prostředku / pracovního stroje a dodržovat technologický postup takových prací;  \*Nevjíždět na volné nezpevněné okraje materiálu;  \*V případě nutnosti zajistit signalistu (předem si dohodnout dorozumívací znamení). | | | | | |
| Požár, výbuch a následné poranění či usmrcení osob a škody na majetku a ŽP | | | | | **4** | \*Dodržovat zákaz kouření v celém areálu Sawuh.cz  \*Požárně nebezpečné práce, jako je zejména svařování, broušení, pálení, natavování a obdobné, je možné konat pouze se souhlasem příslušného vedoucího zaměstnance Sawuh.cz a nejdříve po vydání písemného příkazu k těmto pracem. | | | | | |
| Úraz z důvodu neoprávněných činností | | | | | **4** | \*Pohybovat se pouze po stanovených komunikacích. | | | | | |
| Riziko neopatrných a zakázaných činností, konaných z důvodu působení návykových a omamných látek | | | | | **4** | \*Vstup do areálu Sawuh.cz je přísně zakázán všem osobám pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových či omamných látek; tyto látky se přísně zakazuje do areálu Sawuh.cz vnášet.  \*Vedoucí zaměstnanci Sawuh.cz jsou oprávnění provádět orientační dechové zkoušky na přítomnost alkoholu v dechu a v případě podezření, že osoba je pod vlivem výše uvedených látek, tuto neprodleně z areálu Sawuh.cz vykázat a zajistit vhodná opatření. | | | | | |
| Rizika vzniku úrazu z důvodu nedodržení požadavků na zdravotní a odbornou způsobilost osob | | | | | **4** | \*Činnosti v areálu Sawuh.cz mohou vykonávat pouze zdravotně a odborně způsobilí zaměstnanci.  Zdravotní způsobilost se řídí zákonem č. 373/2011 Sb., úz a jeho prováděcí vyhláškou č. 79/2013 Sb., úz.  Odborná způsobilost se řídí zejména § 103, zákona č. 262/2006 Sb., úz a § 11, zákona č. 309/2006 Sb., úz. | | | | | |
| Pád z výšky, pád do hloubky | | | | | **4** | V areálu Sawuh.cz se pohybovat jen po vyznačených komunikacích a dbát zvýšené opatrnosti. Na nezpevněných komunikacích mohou být prohlubně.  \*Při provádění prací ve výškách a nad volnou hloubkou, dodržovat požadavky NV. č. 362/2005 Sb., úz. | | | | | |
| Působení biologických činitelů | | | | | **3** | V areálu Sawuh.cz se předpokládá zvýšená koncentrace biologických činitelů, mezi něž patří zejména viry hepatitidy (žloutenky).  \*Jakož to prevence před těmito činiteli je nutná řádná hygiena osob. Není dovoleno sahat na skladovaný materiál. Vedoucí zaměstnanci poskytnou informace o umístění sociálních zařízení společnosti. | | | | | |
| Riziko působení hluku a prachu | | | | | **3** | V areálu Sawuh.cz probíhá drcení plastů. Při drcení mohou vznikat emise prachu a hluku. Prach může být značně dráždivý pro dýchací soustavu; hluk představuje riziko zejména z důvodu přeslechnutí, nepozornosti a v neposlední řadě rovněž může akutně ohrozit sluchové orgány.  \*Práce v blízkosti drtící či třídící linky je možno provádět jen po přímém souhlasu příslušného vedoucího pracovníka Sawuh.cz  \*Při práci v blízkosti drtící či třídící linky je vhodné používat OOPP (chrániče sluhu, respirátor nebo i jinou ochranu dýchacích cest, v provedení alespoň FFP1).  \*Nezdržovat se bezdůvodně v blízkosti drtící či třídící linky.  \*V celém areálu Sawuh.cz může být zvýšené množství prachů, nutno používat ochranné brýle. | | | | | |
| Mechanická rizika – vtažení, rozmáčknutí, ustřižení, pořezání popř. i jiná | | | | | **3** | \*Nepřibližovat se k pracovním strojům Sawuh.cz  \*Nevstupovat na pracovní stroje Sawuh.cz  \*Neobsluhovat pracovní stroje Sawuh.cz  Výjimku z výše uvedeného uděluje příslušný vedoucí zaměstnanec společnosti, jen v opodstatněných případech (např. oprava, údržba či seřízení stroje). | | | | | |
| Riziko úrazu ve spojitosti s nakládkou / vykládkou materiálu | | | | | **3** | \*Při provádění nakládky / vykládky materiálu v areálu Sawuh.cz, je nutno vymezit bezpečnostní prostor a určit osobu odpovědnou za provádění těchto prací.  \*Do bezpečnostního prostoru se zakazuje vstup nepovolaným osobám.  \*Bezpečnostní prostor musí být buď vymezen např. bezpečnostní páskou, nebo musí být určen zaměstnanec(i), kteří budou tento prostor střežit.  \*Nakládku / vykládku provádět vždy dle předem zpracovaného, odpovědnou osobou schváleného technologického postupu těchto prací.  \*Osobám nepodílejícím se na nakládce / vykládce, se zakazuje vstup do prostoru nakládky / vykládky. | | | | | |
| Úraz elektrickým proudem | | | | | **3** | \*Bez zvláštního povolení vedoucích pracovníků Sawuh.cz se přísně zakazuje provádět nedovolené zásahy do elektrických zařízení, provádět práce na elektrických zařízeních Sawuh.cz a používat elektrická zařízení společnosti Sawuh.cz.  Výjimkou jsou běžná zařízení, která souvisejí s pobytem v areálu Sawuh.cz (např. osvětlení na WC). | | | | | |
| Rizika zakopnutí, uklouznutí, upadnutí, pádu a následného poranění | | | | | **3** | V areálu Sawuh.cz a objektech Sawuh.cz se mohou vyskytovat nerovné a kluzké povrchy.  \*Je nutno se pohybovat obezřetně, pomalu, neběhat (pokud to není nezbytně nutné – stavy ohrožující život).  \*Při pohybu po areálu Sawuh.cz používat vhodnou bezpečnostní obuv, ideálně obuv bezpečnostní v kategorii S3.  V areálu Sawuh.cz mohou být některé prohlubně, jámy, jímky kanalizační šachty apod. otevřené, např. z důvodu krádeže ochranného krytu nebo prováděné údržby / čištění.  \*Je nutno se pohybovat obezřetně, jen po stanovených komunikacích.  Doporučeno používat průmyslovou ochrannou pracovní přilbu. | | | | | |
| Rizika působení nebezpečných chemických látek a směsí | | | | | **3** | V areálu Sawuh.cz a objektech Sawuh.cz se mohou vyskytovat nebezpečné chemické látky a směsi.  \*Bez předchozího povolení vedoucího pracovníka Sawuh.cz, je přísně zakázáno s těmito látkami manipulovat.  \*Při povolené manipulaci musí být dodrženy požadavky stanovené v bezpečnostním listu k dané látce. | | | | | |
| Rizika při provádění stavebních prací | | | | | **3** | Při provádění stavebních a obdobných prací se vyskytuje celá řada rizik, která mohou ohrozit životy a zdraví osob.  \*Stavební a obdobné práce v areálu Sawuh.cz mohou probíhat jen v souladu s předem stanoveným technologickým postupem prací a to vždy plně v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., úz a NV. č. 591/2006 Sb., úz. | | | | | |
| Riziko úrazu z důvodu doposud nepoznané závady na pracovišti | | | | | **3** | \*Všechny osoby pohybující se v areálu Sawuh.cz a objektech Sawuh.cz, jsou povinny neprodleně hlásit zjištěné bezpečnostní závady, odpovědným vedoucím zaměstnancům Sawuh.cz | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| Případné doplňující informace k těmto písemným informacím o rizicích a o přijatých opatřeních a skutečnostem s nimi souvisejícími, poskytnou zejména příslušní vedoucí zaměstnanci společnosti nebo osoba odborně způsobilá v BOZP:  Ing. Vít Hofman | SAW  GSM.: +420 730 732 751 | email: [info@sawuh.cz](mailto:info@sawuh.cz) | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | |  |

1. Předmětná elektrická zařízení - tj. všechna ta elektrická zařízení, na nichž budou prováděny servisní práce pracovníky dodavatele společnosti Sawuh.cz, tedy pracovníky řízenými dodavatelem, uvedeným výše v bodě A2. [↑](#footnote-ref-1)