|  |
| --- |
| **Karta hodnocení rizik pro výběr a použití osobních ochranných pracovních prostředků** |
| **Údržba** |

**A. Rozsah platnosti**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Odd.** | **Označení práce** | **Odd.** | **Označení práce** |
|  | Zaměstnanci údržby |  |  |

**B. Seznam poskytovaných OOPP**

**Níže v seznamu uvedené fotografie jsou pouze ilustrační a nemusí zachycovat konkrétní poskytovaný osobní ochranný pracovní prostředek.**

[OCHRANA LEBKY A CELÉ HLAVY 3](#_Toc97633308)

[Průmyslová ochranná přilba 3](#_Toc97633309)

[OCHRANA SLUCHU 3](#_Toc97633310)

[Zátkové chrániče sluchu 3](#_Toc97633311)

[Mušlové chrániče sluchu 4](#_Toc97633312)

[OCHRANA ZRAKU A OBLIČEJE 4](#_Toc97633313)

[Uzavřené ochranné brýle proti kapalinám a prachu 4](#_Toc97633314)

[Ochranné brýle proti mechanickým rizikům 5](#_Toc97633315)

[Celoobličejový štít proti mechanickým rizikům 5](#_Toc97633316)

[OCHRANA DÝCHACÍCH CEST 6](#_Toc97633317)

[Filtrační respirátor 6](#_Toc97633318)

[OCHRANA RUKOU 7](#_Toc97633319)

[Rukavice proti mechanickým rizikům 7](#_Toc97633320)

[Úpletové rukavice 7](#_Toc97633321)

[Rukavice proti chemickým rizikům 8](#_Toc97633322)

[Antivibrační rukavice 8](#_Toc97633323)

[OCHRANA TRUPU 8](#_Toc97633324)

[OCHRANA NOHOU 9](#_Toc97633325)

[Bezpečnostní obuv 9](#_Toc97633326)

[SPECIFICKÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY 9](#_Toc97633327)

[ZÁKLADNÍ PRACOVNÍ ODĚV (OCHRANA TĚLA) 9](#_Toc97633328)

[Pracovní kalhoty 9](#_Toc97633329)

[Pracovní výstražné tričko 10](#_Toc97633330)

[Pracovní výstražná mikina 10](#_Toc97633331)

[Bunda proti chladu s vysokou viditelností 10](#_Toc97633332)

[Pracovní čepice proti chladu 11](#_Toc97633333)

[Termotričko 11](#_Toc97633334)

[Termo spodky 11](#_Toc97633335)

## OCHRANA LEBKY A CELÉ HLAVY

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Průmyslová ochranná přilba | |  |
| **Dle ČSN:** | ČSN EN 397 +A1 |
| **Požadované vlastnosti:** | - |
| **Výrobce a typové označení:** | 3M™ SecureFit™ X5000 |
| **Způsob poskytnutí** | Trvale na pracovišti. |
| **Doba používání:** | 5 let (nebo dle výrobce) |
| **Popis a vyhodnocení rizik:** | Rizika dle tabulky z přílohy č. 1 k NV. č. 390/2021 Sb.: **A1; B1; A6; B6.**  Riziko pádu materiálu z výška na hlavu nebo úderu hlavou do překážky.  Zejména rizika plynoucí z provozu mostového jeřábu. | |
| **Pokyny pro používání:** | Používat vždy při:   * obsluze mostového jeřábu; * práci v ohroženém prostoru jeřábovou manipulací; * práci ve stísněných prostorech, kde hrozí zvýšené riziko úrazu hlavy, např. práce pod stroji nebo práce ve strojích, práce v šachtách apod.; * obsluze manipulačního vysokozdvižného vozíku. | |
| **Pokyny pro údržbu:** | Skladovat na tmavém místě, mimo přímé sluneční záření, při teplotě mezi 5 až 25°C (nebo dle výrobce). Pravidelně čistit od nečistot (ne chemicky, ne kartáči, škrabkami apod., ale pouze vodou a vlhkým hadříkem). | |

## OCHRANA SLUCHU

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zátkové chrániče sluchu | |  |
| **Dle ČSN:** | ČSN EN 352-2 |
| **Požadované vlastnosti:** | útlum 18 - 25 dB |
| **Výrobce a typové označení:** | - |
| **Způsob poskytnutí** | Do vlastních rukou |
| **Doba používání:** | jednorázové. |
| **Popis a vyhodnocení rizik:** | Rizika dle tabulky z přílohy č. 1 k NV. č. 390/2021 Sb.: **C8.**  Riziko působení hluku emitovaného provozem strojů a zařízení na pracovišti společnosti. | |
| **Pokyny pro používání:** | Používat vždy při   * obsluze strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, u nichž tak stanoví výrobce; * zejména při obsluze řezného nářadí (pily a pilky) a brusek. | |
| **Pokyny pro údržbu:** | - | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Mušlové chrániče sluchu | |  |
| **Dle ČSN:** | ČSN EN 352-1 |
| **Požadované vlastnosti:** | útlum 25 - 35 dB |
| **Výrobce a typové označení:** | - |
| **Způsob poskytnutí** | Do vlastních rukou |
| **Doba používání:** | jednorázové. |
| **Popis a vyhodnocení rizik:** | Rizika dle tabulky z přílohy č. 1 k NV. č. 390/2021 Sb.: **C8.**  Riziko působení nadměrného hluku při obsluze elektromechanického nářadí nebo nářadí se spalovacím motorem a dále při práci v blízkosti kompresoru. | |
| **Pokyny pro používání:** | Používat vždy při   * při obsluze strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, u nichž tak stanoví výrobce. | |
| **Pokyny pro údržbu:** | Pravidelně čistit a dezinfikovat připraveným dezinfekčním sprejem. | |

## OCHRANA ZRAKU A OBLIČEJE

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Uzavřené ochranné brýle proti kapalinám a prachu | |  |
| **Dle ČSN:** | ČSN EN 172 |
| **Požadované vlastnosti:** | Optická třída 1;  ochrana proti nárazu (F);  **ochrana proti hrubému prachu (4);**  zbarvení zorníku 1.2 (čirý). |
| **Výrobce a typové označení:** | - |
| **Způsob poskytnutí** | Do vlastních rukou |
| **Doba používání:** | 24 měsíců (nebo do ztráty funkčnosti) |
| **Popis a vyhodnocení rizik:** | Rizika dle tabulky z přílohy č. 1 k NV. č. 390/2021 Sb.: **D6; D15; D18.**  Riziko vnikání prachu vznikajícího při obrábění materiálů, zejména broušením nebo při ofukování zaprášeného materiálu stlačeným vzduchem do očí a tím vznik poranění (podráždění, odření apod.).  Riziko zasažení očí odletujícími částmi (třísky, špony, úlomky apod.) při obrábění materiálu.  Riziko stříknutí nebezpečné chemické látky nebo směsi (např. aceton, čistící a dezinfekční prostředky) do oka a tím vznik poranění. | |
| **Pokyny pro používání:** | Používat vždy při:   * obrábění materiálů, zejména při broušení, frézování, vrtání a řezání; * používání trysky se stlačeným vzduchem a ofukování materiálů; * nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi. | |
| **Pokyny pro údržbu:** | Pravidelně čistit určenými prostředky (čistý hadřík + čistící roztok, které jsou k dispozici na pracovišti). | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ochranné brýle proti mechanickým rizikům | |  |
| **Dle ČSN:** | ČSN EN 172 |
| **Požadované vlastnosti:** | Optická třída 1;  ochrana proti nárazu (F);  zbarvení zorníku 1.2 (čirý). |
| **Výrobce a typové označení:** | - |
| **Způsob poskytnutí** | Do vlastních rukou |
| **Doba používání:** | 24 měsíců (nebo do ztráty funkčnosti) |
| **Popis a vyhodnocení rizik:** | Rizika dle tabulky z přílohy č. 1 k NV. č. 390/2021 Sb.: **D6.**  Riziko zasažení očí odletujícími částmi při obrábění materiálu. | |
| **Pokyny pro používání:** | Používat vždy při:   * obsluze zkracovací pily. | |
| **Pokyny pro údržbu:** | Pravidelně čistit určenými prostředky (čistý hadřík + čistící roztok, které jsou k dispozici na pracovišti). | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Celoobličejový štít proti mechanickým rizikům | |  |
| **Dle ČSN:** | ČSN EN 166 |
| **Požadované vlastnosti:** | Optická třída 1;  ochrana proti nárazu (F);  zbarvení zorníku 1.2 (čirý). |
| **Výrobce a typové označení:** | - |
| **Způsob poskytnutí** | Do vlastních rukou |
| **Doba používání:** | 36 měsíců (nebo do ztráty funkčnosti) |
| **Popis a vyhodnocení rizik:** | Rizika dle tabulky z přílohy č. 1 k NV. č. 390/2021 Sb.: **D6.**  Riziko zasažení očí a obličeje odletujícími částmi, zejména při obrábění a dělení materiálu. | |
| **Pokyny pro používání:** | Používat vždy při:   * práci se stroji, technickými zařízeními, přístroji a nářadím, u nichž tak stanoví výrobce; * obsluze ruční úhlové brusky. | |
| **Pokyny pro údržbu:** | Pravidelně čistit určenými prostředky (čistý hadřík + čistící roztok, které jsou k dispozici na pracovišti). | |

## OCHRANA DÝCHACÍCH CEST

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Filtrační respirátor | |  |
| **Dle ČSN:** | ČSN EN 149+A1 (832225) |
| **Požadované vlastnosti:** | FFP2 |
| **Výrobce a typové označení:** | - |
| **Způsob poskytnutí** | Do vlastních rukou |
| **Doba používání:** | 8 hodin |
| **Popis a vyhodnocení rizik:** | Rizika dle tabulky z přílohy č. 1 k NV. č. 390/2021 Sb.: **F15 + F20; F23 (COVID-19).**  Riziko vdechnutí prachu vznikajícího při obrábění materiálu, zejména při broušení a dále při ofukování materiálu a ploch pomocí trysky se stlačeným vzduchem.  Riziko vdechnutí výparů z používaných nebezpečných chemických látek a směsí.  Riziko přenosu nakažlivého virového onemocnění mezi osobami. | |
| **Pokyny pro používání:** | Používat vždy při   * broušení, frézování, vrtání a řezání materiálů; * ofukování stlačeným vzduchem; * manipulaci se zaprášeným materiálem, kdy může dojít k jeho rozvíření a vdechnutí; * při práci s acetonem.   Používat vždy v souladu se státními pravidly (právní předpisy, vládní nařízení, mimořádné opatření apod.) v souvislosti s bojem proti onemocnění COVID-19. | |
| **Bezpečnostní přestávky:** | ANO. | |
| **Pokyny pro údržbu:** | Odkládejte vždy tak, aby se na vnitřní stranu respirátoru nemohl dostat prach. | |

## OCHRANA RUKOU

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rukavice proti mechanickým rizikům | |  |
| **Dle ČSN:** | ČSN EN 420+A1 (ČSN EN ISO 21420) + ČSN EN 388 +A1 |
| **Požadované vlastnosti:** | Odolnost dle ČSN EN 388:   * odolnost vůči oděru: min 2; * odolnost vůči prořezu: min 2 (nebo odolnost proti prořezu TDM ČSN EN ISO 13997): min tř. B). * odolnost vůči trhání: min 2; * odolnost vůči propichu: min 1. |
| **Výrobce a typové označení:** | Např. ATG MaxiCut Oil |
| **Způsob poskytnutí** | Do vlastních rukou |
| **Doba používání:** | 12 měsíců (nebo do ztráty funkčnosti) |
| **Popis a vyhodnocení rizik:** | Rizika dle tabulky z přílohy č. 1 k NV. č. 390/2021 Sb.: **G6.**  Riziko poranění si dlaní rukou (zejména odření či pořezání) o ostré části obráběných materiálů nebo o nástroje.  Riziko pořezání se při práci s noži (včetně zalamovacích).  Riziko pořezání se o plechy.  Rizika zejména při ruční manipulaci s materiálem. | |
| **Pokyny pro používání:** | Používejte vždy při ruční manipulaci s břemeny, kromě pultruzních výrobků, např. při manipulaci s přípravky nebo částmi linky a dále při manipulaci s nástroji a při jiných ručních manipulacích, kdy hrozí riziko poranění rukou zejména jejich odřením nebo pořezáním.  Používejte vždy při práci s noži (včetně zalamovacích) a jiným ručním nářadím, kdy může dojít k poranění rukou (např. šroubováky, nůžky).  Používejte při práci s elektromechanickým ručním nářadím, nepoužíváte-li antivibrační rukavice.  V případech, kdy hrozí jak mechanická rizika, tak i rizika chemická, je nutné rukavice používat v kombinaci s jednorázovými rukavicemi proti chemickým rizikům (rukavice proti mechanickým rizikům se nasadí na jednorázové rukavice proti chemickým rizikům). | |
| **Pokyny pro údržbu:** | Udržujte je mimo přímé sluneční světlo, teplo, oheň a zdroje ozonu.  Rukavice lze prát na 40 °C pomocí běžného pracího prostředku (3 cykly), nechte volně uschnout. | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Úpletové rukavice | |  |
| **Dle ČSN:** | - |
| **Požadované vlastnosti:** | - |
| **Výrobce a typové označení:** | - |
| **Způsob poskytnutí** | Do vlastních rukou |
| **Doba používání:** | 12 měsíců (nebo do ztráty funkčnosti) |
| **Popis a vyhodnocení rizik:** | Rizika dle tabulky z přílohy č. 1 k NV. č. 390/2021 Sb.: **-**  Riziko nadměrného pocení při dlouhodobém nošení jednorázových rukavic proti chemickým rizikům a tím způsobené zdravotní problémy (např. podráždění, svědění kůže rukou apod.). | |
| **Pokyny pro používání:** | Používejte dle vlastního uvážení jako ochrannou vrstvu rukou pod jednorázové rukavice proti chemickým rizikům. | |
| **Pokyny pro údržbu:** | - | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rukavice proti chemickým rizikům | |  |
| **Dle ČSN:** | ČSN EN ISO 374-1 |
| **Požadované vlastnosti:** | Odolnost dle ČSN EN ISO 374-1:   * doba průniku: min třída 5; * chemická odolnost: min KP. |
| **Výrobce a typové označení:** | - |
| **Způsob poskytnutí** | Trvale na pracovišti (větší balení s možností odběru dle potřeby). |
| **Doba používání:** | jednorázově. |
| **Popis a vyhodnocení rizik:** | Rizika dle tabulky z přílohy č. 1 k NV. č. 390/2021 Sb.: **G15; G17; G18; G20; G21; G22; G23.**  Riziko působení nebezpečných chemických látek a směsí, se kterými je při práci nakládáno, zejména aceton. | |
| **Pokyny pro používání:** | Používejte vždy při nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi a při manipulaci s materiály (např. obráběný materiál, nástroj, stroj nebo jeho část), které jsou od látek znečištěny.  V případě, kdy hrozí současně s chemickými riziky také mechanická rizika, je nutné na chemicky odolné rukavice používat také rukavice proti mechanickým rizikům. | |
| **Pokyny pro údržbu:** | - | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Antivibrační rukavice | |  |
| **Dle ČSN:** | **ČSN EN ISO 10819**  ČSN EN 420+A1 (ČSN EN ISO 21420) + ČSN EN 388 +A1 |
| **Požadované vlastnosti:** | Činitel přenosu TR vibrací ve středním frekvenčním spektru „M“ < 0.9;  Činitel přenosu TR vibrací ve vysokofrekvenčním spektru „H“ < 0.6. |
| **Výrobce a typové označení:** | - |
| **Způsob poskytnutí** | Do vlastních rukou. |
| **Doba používání:** | 24 měsíců (nebo do ztráty funkčnosti) |
| **Popis a vyhodnocení rizik:** | Rizika dle tabulky z přílohy č. 1 k NV. č. 390/2021 Sb.: **G4.**  Riziko působení nebezpečných vibrací přenášených na ruce od ručního elektromechanického nářadí (brusky, frézky, vrtačky, pily apod.) a tím postupné poškození zdraví.. | |
| **Pokyny pro používání:** | Používejte vždy při dlouhodobé práci s elektromechanickým ručním nářadím (brusky, frézky, vrtačky, pily apod.). | |
| **Pokyny pro údržbu:** | Rukavice nejsou určeny k dlouhotrvajícímu styku s vodou. Při promočení je sušte mírným teplem. Nedoporučuje se sušit prudkým teplem (teplovzdušné agregáty, ventilátory). Zákaz praní, případnou nečistotu vykartáčujte jemným kartáčkem. Dle potřeby dezinfikujte. | |

## OCHRANA TRUPU

Dle výsledků hodnocení rizik není nutné pro práci poskytovat OOPP k ochraně trupu.

## OCHRANA NOHOU

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Bezpečnostní obuv | |  |
| **Dle ČSN:** | ČSN EN ISO 20345 |
| **Požadované vlastnosti:** | S1P, SRC,  polobotka, uzavřená, pevná pata |
| **Výrobce a typové označení:** | - |
| **Způsob poskytnutí** | Do vlastních rukou |
| **Doba používání:** | 24 měsíců (nebo do ztráty funkčnosti) |
| **Popis a vyhodnocení rizik:** | Rizika dle tabulky z přílohy č. 1 k NV. č. 390/2021 Sb.: **I1; I2; I5; I6.**  Riziko pádu materiálu na nohu.  Riziko mechanického poranění nohou, např. odřením, propíchnutím apod.  Riziko uklouznutí např. na zaprášené podlaze nebo podlaze znečištěné chladící či řeznou emulzí. | |
| **Pokyny pro používání:** | Používat trvale při práci. | |
| **Pokyny pro údržbu:** | Pravidelně kontrolovat, čistit od nečistot a dezinfikovat, k tomu určeným dezinfekčním sprejem, který je k dispozici na pracovišti. | |

## SPECIFICKÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY

Dle výsledků hodnocení rizik není nutné pro práci poskytovat další specifické OOPP.

## ZÁKLADNÍ PRACOVNÍ ODĚV (OCHRANA TĚLA)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pracovní kalhoty | |  |
| **Dle ČSN:** | ČSN EN ISO 13688 |
| **Požadované vlastnosti:** | Dlouhé, pasové nebo laclové |
| **Výrobce a typové označení:** | - |
| **Způsob poskytnutí** | Do vlastních rukou. |
| **Doba používání:** | 24 měsíců (nebo do opotřebení) |
| **Popis a vyhodnocení rizik:** | Rizika dle tabulky z přílohy č. 1 k NV. č. 390/2021 Sb.: **J6.**  Riziko odření a pořezání se na nohou např. o skladovaný materiál.  Poskytují se z důvodu, že osobní oděv při práci může podléhat nadměrnému znečištění nebo opotřebení. | |
| **Pokyny pro používání:** | Používat vždy při práci. | |
| **Pokyny pro údržbu:** | - | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pracovní výstražné tričko | |  |
| **Dle ČSN:** | ČSN EN ISO 20471 |
| **Požadované vlastnosti:** | třída 2. |
| **Výrobce a typové označení:** | - |
| **Způsob poskytnutí** | Do vlastních rukou. |
| **Doba používání:** | 12 měsíců (nebo do ztráty funkčnosti) |
| **Popis a vyhodnocení rizik:** | Rizika dle tabulky z přílohy č. 1 k NV. č. 390/2021 Sb.: **N26.**  Riziko přehlédnutí zaměstnance jeřábníkem nebo obsluhou manipulačního motorového vozíku.  Poskytuje se také z důvodu, že osobní oděv při práci může podléhat nadměrnému znečištění nebo opotřebení. | |
| **Pokyny pro používání:** | Používat vždy při práci. | |
| **Pokyny pro údržbu:** | Pravidelně prát, dle pokynů výrobce. | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pracovní výstražná mikina | |  |
| **Dle ČSN:** | ČSN EN ISO 20471 |
| **Požadované vlastnosti:** | třída 2. |
| **Výrobce a typové označení:** | - |
| **Způsob poskytnutí** | Do vlastních rukou. |
| **Doba používání:** | 24 měsíců (nebo do ztráty funkčnosti) |
| **Popis a vyhodnocení rizik:** | Rizika dle tabulky z přílohy č. 1 k NV. č. 390/2021 Sb.: **N26.**  Riziko přehlédnutí zaměstnance jeřábníkem nebo obsluhou manipulačního motorového vozíku.  Poskytuje se také z důvodu, že osobní oděv při práci může podléhat nadměrnému znečištění nebo opotřebení. | |
| **Pokyny pro používání:** | Používat vždy při práci. | |
| **Pokyny pro údržbu:** | Pravidelně prát, dle pokynů výrobce. | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Bunda proti chladu s vysokou viditelností | |  |
| **Dle ČSN:** | ČSN EN ISO 20471 |
| **Požadované vlastnosti:** | třída 2. |
| **Výrobce a typové označení:** | - |
| **Způsob poskytnutí** | Do vlastních rukou. |
| **Doba používání:** | 24 měsíců (nebo do ztráty funkčnosti) |
| **Popis a vyhodnocení rizik:** | Rizika dle tabulky z přílohy č. 1 k NV. č. 390/2021 Sb.: **N26.**  Riziko přehlédnutí zaměstnance jeřábníkem, obsluhou manipulačního motorového vozíku nebo řidičem dopravního prostředku.  Poskytuje se také z důvodu, že osobní oděv při práci může podléhat nadměrnému znečištění nebo opotřebení. | |
| **Pokyny pro používání:** | Používat při práci na venkovních pracovištích, při teplotě 4°C a méně nebo dle zvážení zaměstnance s ohledem na teplotní podmínky. | |
| **Pokyny pro údržbu:** | Pravidelně prát, dle pokynů výrobce. | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pracovní čepice proti chladu | |  |
| **Dle ČSN:** | - |
| **Požadované vlastnosti:** | - |
| **Výrobce a typové označení:** | - |
| **Způsob poskytnutí** | Do vlastních rukou. |
| **Doba používání:** | 12 měsíců (nebo do ztráty funkčnosti) |
| **Popis a vyhodnocení rizik:** | Rizika dle tabulky z přílohy č. 1 k NV. č. 390/2021 Sb.: **B10.**  Riziko působení chladu na hlavu.  Poskytuje se také z důvodu, že osobní oděv při práci může podléhat nadměrnému znečištění nebo opotřebení. | |
| **Pokyny pro používání:** | Používat při práci na venkovních pracovištích, při teplotě 4°C a méně nebo dle zvážení zaměstnance s ohledem na teplotní podmínky. | |
| **Pokyny pro údržbu:** | Pravidelně prát, dle pokynů výrobce. | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Termotričko | |  |
| **Dle ČSN:** | - |
| **Požadované vlastnosti:** | Dlouhý rukáv. |
| **Výrobce a typové označení:** | - |
| **Způsob poskytnutí** | Do vlastních rukou. |
| **Doba používání:** | 12 měsíců (nebo do ztráty funkčnosti) |
| **Popis a vyhodnocení rizik:** | Rizika dle tabulky z přílohy č. 1 k NV. č. 390/2021 Sb.: **L10**  Riziko působení chladu na tělo.  Poskytuje se také z důvodu, že osobní oděv při práci může podléhat nadměrnému znečištění nebo opotřebení. | |
| **Pokyny pro používání:** | Používat při práci na venkovních pracovištích, při teplotě 4°C a méně nebo dle zvážení zaměstnance s ohledem na teplotní podmínky. | |
| **Pokyny pro údržbu:** | Pravidelně prát, dle pokynů výrobce. | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Termo spodky | |  |
| **Dle ČSN:** | - |
| **Požadované vlastnosti:** | - |
| **Výrobce a typové označení:** | - |
| **Způsob poskytnutí** | Do vlastních rukou. |
| **Doba používání:** | 12 měsíců (nebo do ztráty funkčnosti) |
| **Popis a vyhodnocení rizik:** | Rizika dle tabulky z přílohy č. 1 k NV. č. 390/2021 Sb.: **J10**  Riziko působení chladu na nohy.  Poskytuje se také z důvodu, že osobní oděv při práci může podléhat nadměrnému znečištění nebo opotřebení. | |
| **Pokyny pro používání:** | Používat při práci na venkovních pracovištích, při teplotě 4°C a méně nebo dle zvážení zaměstnance s ohledem na teplotní podmínky. | |
| **Pokyny pro údržbu:** | Pravidelně prát, dle pokynů výrobce. | |