|  |
| --- |
| **Univerzální protokol o kontrole** |
| **regálů a jiných nosných prvků**  provedené dle požadavku § 4, NV. č. 378/2001 Sb., úz |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Evidenční číslo regálu: |  | Umístění a popis regálu: |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ID** | **Předmět kontroly** | **Stav\*** |
| A | Provozní dokumentace regálu (návod, průkaz nosnosti, doklad o poslední kontrole) |  |
| B1 | Přístup k regálu |  |
| B2 | Šířka komunikace mezi regály (alespoň 1 m) |  |
| C1 | Označení regálu evidenčním číslem |  |
| C2 | Označení regálu štítkem s uvedením nosnosti buňky a nejvyššího počtu buněk ve sloupci |  |
| D1 | Stabilita regálu |  |
| D2 | Tuhost spojů |  |
| D3 | Svislost |  |
| D4 | Vodorovnost |  |
| E1 | Koroze, stav ochranných nátěrů |  |
| E2 | Mechanická poškození |  |
| F | Přetěžování |  |
| G | V případě ručního ukládání do regálu nad výšku 1.8 m je k dispozici vhodné bezp. prac. zařízení? |  |
| H | Vhodnost regálu pro dané použití |  |
| I | Čistota regálu a okolí |  |

,

**Další zjištěné skutečnosti / podrobnější popis závad:\*\***

|  |
| --- |
|  |

**Stanovená opatření a způsob odstranění nedostatků:\*\***

|  |
| --- |
|  |

**Celkové vyhodnocení kontroly regálu:\*\*\***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **REGÁL VYHOVUJE**  **a je schopen dalšího bezpečného provozu** |  | **REGÁL NEVYHOVUJE**  **a není schopen dalšího bezpečného provozu** |

**Kontrolu regálu provedl(i), dne……………………………………………….:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Jméno a příjmení** | **Funkce** | **Podpis** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

\* ✓ … vyhovuje; X … nevyhovuje; 0 … nevztahuje se.

\*\* Pro podrobnější popis je možno využít druhé strany listu.

\*\*\* Nehodící se škrtnout.

**Podrobnější popis zjištěných závad / navržených opatření**

|  |
| --- |
|  |
| **Podpisy (autorizace) zúčastněných osob:** |