|  |
| --- |
| **Doklad o provedené preventivní požární prohlídce** |

Na základě ustanovení písm. e), odst. (1), § 5, zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v účinném znění a v souladu s ustanovením § 12, vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, v účinném znění, byla provedena preventivní požární prohlídka všech pracovišť, dle seznamu pracovišť, uvedeného v požární knize.

|  |
| --- |
| **A. Údaje o provozovateli činností** |
|  |
| Jméno nebo název firmy: |  |
|  |  |
| Sídlo nebo místo podnikání / adresa trvalého pobytu: |  |
|  |  |
| IČ: |  |
|  |  |
| Údaj o zápise v OR nebo jiné evidenci: |  |
|  |  |
| **B. Identifikace a adresa objektu / pracoviště, které jsou předmětem preventivní požární prohlídky** |
|  |
| Identifikace / označení objektu: |  |
|  |  |
| Ulice + čp: |  |
|  |  |
| PSČ + Obec: |  |

|  |
| --- |
| **C. Písemné potvrzení o provedení preventivní požární prohlídky** |
|  |
| Datum prohlídky: | 13.05.2017 | Termín příští prohlídky: | 19.10.2017 |
|  |  |  |  |
| Prohlídku provedl: |  | **Jméno nebo název firmy** |
| Adresa sídla nebo místa podnikání |
| IČ: |
| Údaj o zápise v OR nebo jiné evidenci |
| **Jméno a příjmení „kontrolora“** |
| *Funkce / odborná způsobilost „kontrolora“* |
|  |  |  |
| V: |  | dne: | 13.05.2017 |
|  |  |  |  |
|  |  | Podpis: |  |

**D. Výsledky a zjištění při preventivní požární prohlídce**

V rámci provedení preventivní požární prohlídky, byly na kontrolovaných pracovištích zjištěny níže uvedené závady, nedostatky a skutečnosti.

**D1. OBECNĚ ZÁVAZNÁ ČÁST**

| **1. Identifikace osob** |
| --- |
| **Kontrolovaná oblast** | **Zjištěné skutečnosti** |
| Zástupce firmy (vedoucí zaměstnanci): |  |
| Odborně způsobilá osoba v požární ochraně: |  |
| Technik požární ochrany: |  |
| Preventista požární ochrany: |  |
| Jiná zjištění: |  |

| **2. Plnění prevence požární ochrany** |
| --- |
| **Kontrolovaná oblast** | **Zjištěné skutečnosti** |
| Termín poslední preventivní požární prohlídky: |  |
| Závady zjištěné při poslední preventivní požární prohlídce (byly, jsou odstraněny?): |  |
| Termín poslední kontroly dokumentace požární ochrany: |  |
| Závady zjištěné při poslední kontrole dokumentace požární ochrany (byly, jsou odstraněny?): |  |
| Termín posledního provedeného cvičného požárního poplachu: |  |
| Jiná zjištění: |  |

| **3. Požární ochrana v době sníženého provozu a v době mimopracovní** |
| --- |
| **Kontrolovaná oblast** | **Zjištěné skutečnosti** |
| Způsob zabezpečení požární ochrany v době mimopracovní a době sníženého provozu: |  |
| Jiná zjištění: |  |

| **4. Školení o požární ochraně** |
| --- |
| **Kontrolovaná oblast** | **Zjištěné skutečnosti** |
| Školení o požární ochraně - vedoucí zaměstnanci: |  |
| Školení o požární ochraně - zaměstnanci: |  |
| Školení o požární ochraně - osoby zabezpečující požární ochranu v době sníženého provozu a v době mimopracovní: |  |
| Školení o požární ochraně - externí osoby: |  |
| Odborná příprava preventistů požární ochrany: |  |
| Odborná příprava zaměstnanců zařazených do funkce členů preventivní požární hlídky: |  |
| Jiná zjištění: |  |

| **D2. FYZICKÁ PROHLÍDKA PRACOVIŠTĚ: OBECNĚ** |
| --- |
| **Kontrolovaná oblast** | **Zjištěné skutečnosti** |
| Pořádek na pracovištích: | [ ]  ANO | [ ]  NE |  |
| Dokumentace požární ochrany je na pracovištích vyvěšena a přístupná (čitelná): | [ ]  ANO | [ ]  NE |  |
| Pracoviště označena v relevantní míře zákazovými a požárními tabulkami: | [ ]  ANO | [ ]  NE |  |
| Elektrická rozvodná zařízení označena příslušnými požárními tabulkami: | [ ]  ANO | [ ]  NE |  |
| Výtahy, požární výtahy, evakuační výtahy označeny příslušnými požárními tabulkami: | [ ]  ANO | [ ]  NE |  |
| Jiná zjištění: |  |

| **D3. FYZICKÁ PROHLÍDKA PRACOVIŠTĚ: ÚNIKOVÉ CESTY A VÝCHODY** |
| --- |
| **Kontrolovaná oblast** | **Zjištěné skutečnosti** |
| Únikové cesty a východy označeny únikovými tabulkami: | [ ]  ANO | [ ]  NE |  |
| Fotoluminiscenční tabulky na povrchu komunikací nebo co nejblíže povrchu: | [ ]  ANO | [ ]  NE |  |
| Únikové cesty a východy volné, průchozí, nezatarasené: | [ ]  ANO | [ ]  NE |  |
| Únikové cesty osvětleny nouzovým osvětlením: | [ ]  ANO | [ ]  NE |  |
| Požární a kouřotěsné dveře uzavřeny (pokud z jejich konstrukce nevyplývá jinak - např. samozavírací systém): | [ ]  ANO | [ ]  NE |  |
| Jiná zjištění: |  |

| **D4. FYZICKÁ PROHLÍDKA PRACOVIŠTĚ: VĚCNÉ PROSTŘEDKY POŽÁRNÍ OCHRANY** |
| --- |
| **Kontrolovaná oblast** | **Zjištěné skutečnosti** |
| Věcné prostředky požární ochrany označeny příslušnými požárními tabulkami: | [ ]  ANO | [ ]  NE |  |
| Věcné prostředky požární ochrany volné, přístupné a použitelné: | [ ]  ANO | [ ]  NE |  |
| Věcné prostředky požární ochrany (hasící přístroje) zajištěny proti pádu: | [ ]  ANO | [ ]  NE |  |
| Věcné prostředky požární ochrany (hasící přístroje) rukojetí max 1,5 m nad zemí: | [ ]  ANO | [ ]  NE |  |
| Jiná zjištění: |  |

| **D5. FYZICKÁ PROHLÍDKA PRACOVIŠTĚ: POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ** |
| --- |
| **Kontrolovaná oblast** | **Zjištěné skutečnosti** |
| Požárně bezpečnostní zařízení nebo jejich ovládací prvky označeny příslušnými požárními tabulkami: | [ ]  ANO | [ ]  NE |  |
| Požárně bezpečnostní zařízení nebo jejich ovládací prvky volné, přístupné, použitelné: | [ ]  ANO | [ ]  NE |  |
| Jiná zjištění: |  |

| **D6. FYZICKÁ PROHLÍDKA PRACOVIŠTĚ: HLAVNÍ UZÁVĚRY A VYPÍNAČE ENERGIÍ** |
| --- |
| **Kontrolovaná oblast** | **Zjištěné skutečnosti** |
| Hlavní uzávěr plynu volný a přístupný: | [ ]  ANO | [ ]  NE |  |
| Hlavní uzávěr plynu řádně označený: | [ ]  ANO | [ ]  NE |  |
| Hlavní uzávěr vody volný a přístupný: | [ ]  ANO | [ ]  NE |  |
| Hlavní uzávěr vody řádně označený: | [ ]  ANO | [ ]  NE |  |
| Hlavní vypínač elektrické energie volný a přístupný: | [ ]  ANO | [ ]  NE |  |
| Hlavní vypínač elektrické energie řádně označený: | [ ]  ANO | [ ]  NE |  |
| Jiná zjištění: |  |

| **D7. FYZICKÁ PROHLÍDKA PRACOVIŠTĚ: TLAKOVÉ NÁDOBY NA TECHNICKÉ PLYNY (TLAKOVÉ LÁHVE)** |
| --- |
| **Kontrolovaná oblast** | **Zjištěné skutečnosti** |
| Tlakové nádoby na technické plyny zajištěny proti pádu a převržení: | [ ]  ANO | [ ]  NE |  |
| Dodržen maximální možný počet lahví na pracovišti: | [ ]  ANO | [ ]  NE |  |
| Pracoviště, kde jsou tlakové láhve na technické plyny umístěny je označeno příslušným požárně bezpečnostním značením: | [ ]  ANO | [ ]  NE |  |
| Jiná zjištění: |  |

| **D8. FYZICKÁ PROHLÍDKA PRACOVIŠTĚ: HOŘLAVÉ KAPALINY** |
| --- |
| **Kontrolovaná oblast** | **Zjištěné skutečnosti** |
| Množství hořlavých kapalin odpovídá platným normám a předpisům: | [ ]  ANO | [ ]  NE |  |
| Jsou hořlavé kapaliny skladovány ve skladu hořlavých kapalin: | [ ]  ANO | [ ]  NE |  |
| Jsou hořlavé kapaliny skladovány a je s nimi nakládáno bezpečným způsobem: | [ ]  ANO | [ ]  NE |  |
| Jiná zjištění: |  |

| **D9. FYZICKÁ PROHLÍDKA PRACOVIŠTĚ: DALŠÍ RIZIKA VZNIKU POŽÁRU** |
| --- |
| **Kontrolovaná oblast** | **Zjištěné skutečnosti** |
| Prostor u komínového tělesa v dostatečné vzdálenosti volný: | [ ]  ANO | [ ]  NE |  |
| Prostor před topnými tělesy v dostatečné vzdálenosti volný: | [ ]  ANO | [ ]  NE |  |
| Je místo vyhrazené ke kouření bezpečné (z hlediska rizika vzniku požáru): | [ ]  ANO | [ ]  NE |  |
| Jsou na pracovištích jiné, doposud neposouzené zdroje požáru: | [ ]  ANO | [ ]  NE |  |
| Jiná zjištění: |  |

| **D10. FYZICKÁ PROHLÍDKA PRACOVIŠTĚ: PŘÍJEZDOVÉ CESTY, NÁSTUPNÍ PLOCHY, SCHROMAŽDIŠTĚ, VENKOVNÍ PROSTORY** |
| --- |
| **Kontrolovaná oblast** | **Zjištěné skutečnosti** |
| Jsou příjezdové cesty k objektu volné a průjezdné: | [ ]  ANO | [ ]  NE |  |
| Jsou nástupní plochy pro požární techniku volné a označené: | [ ]  ANO | [ ]  NE |  |
| Je určené shromaždiště vhodné a bezpečné: | [ ]  ANO | [ ]  NE |  |
| Jsou dodržovány stanovené odstupové vzdálenosti objektů: | [ ]  ANO | [ ]  NE |  |
| Jiná zjištění: |  |

**D11. FYZICKÁ PROHLÍDKA PRACOVIŠTĚ: DALŠÍ, VÝŠE NEUVEDENÉ A NEZAŘAZENÉ POŽÁRNÍ ZÁVADY**

|  |  |
| --- | --- |
| Označení objektu a pracoviště zjištění závady: |  |
| Zjištěné skutečnosti: |  |
| Navržená opatření: |  |
| Stanovení způsobu splnění opatření: |  |
| Stanovení termínu pro splnění opatření: |  |
| Záznam o splnění navržených opatření: |  |

**E. Závěr preventivní požární prohlídky**

Jiné, než výše v tomto dokladu uvedené požární závady a nedostatky, nebyly v rámci preventivní požární prohlídky, na pracovištích a v objektech firmy (provozovatele činností) zjištěny.

Vykonavatel preventivní požární prohlídky není odpovědný za odstranění zjištěných závad. Odstranění závad musí být prokazatelně dokladováno, např. záznamem v této požární knize, u tohoto záznamu prohlídky nebo i jiným vhodným způsobem. V záznamu uvedené termíny pro odstranění závad jsou závazné a to v souladu s ustanovením odst. (3), § 12, vyhlášky č. 246/2001 Sb., úz. V případě, že tyto není možno dodržet, musí být prokazatelně dokladována, proč tomu tak je. Vykonavatel prohlídky poskytne provozovateli činností, v případě potřeby, nutné informace k vysvětlení zjištěných závad.

**Za provozovatele doklad převzal a byl s ním obeznámen:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Dne** | **Jméno a příjmení** | **Funkce** | **Podpis** |
|  |  |  |  |

**S tímto dokladem byly seznámení níže uvedení vedoucí zaměstnanci kontrolovaných pracovišť:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Dne** | **Jméno a příjmení** | **Funkce** | **Podpis** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |