|  |
| --- |
| **Karta hodnocení rizik pro výběr a použití osobních ochranných pracovních prostředků** |
| **Pracovníci úklidu** |

**A. Rozsah platnosti**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Odd.** | **Označení práce** | **Odd.** | **Označení práce** |
| - | Uklízeč(ka) |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**B. Seznam poskytovaných OOPP**

**Níže v seznamu uvedené fotografie jsou pouze ilustrační a nemusí zachycovat konkrétní poskytovaný osobní ochranný pracovní prostředek.**

[OCHRANA LEBKY A CELÉ HLAVY 2](#_Toc97633254)

[OCHRANA SLUCHU 2](#_Toc97633255)

[OCHRANA ZRAKU A OBLIČEJE 2](#_Toc97633256)

[Ochranné brýle proti kapalinám a prachu 2](#_Toc97633257)

[OCHRANA DÝCHACÍCH CEST 3](#_Toc97633258)

[Filtrační respirátor 3](#_Toc97633259)

[OCHRANA RUKOU 3](#_Toc97633260)

[Rukavice proti chemikáliím a mikroorganismům 3](#_Toc97633261)

[OCHRANA TRUPU 3](#_Toc97633262)

[OCHRANA NOHOU 4](#_Toc97633263)

[Pracovní obuv 4](#_Toc97633264)

[DALŠÍ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY 4](#_Toc97633265)

[ZÁKLADNÍ PRACOVNÍ ODĚV (OCHRANA TĚLA) 4](#_Toc97633266)

[Pracovní kalhoty 4](#_Toc97633267)

[Pracovní tričko 5](#_Toc97633268)

[Pracovní mikina 5](#_Toc97633269)

## OCHRANA LEBKY A CELÉ HLAVY

Dle výsledků hodnocení rizik není nutné pro práci poskytovat OOPP k ochraně lebky a celé hlavy.

## OCHRANA SLUCHU

Dle výsledků hodnocení rizik není nutné pro práci poskytovat OOPP k ochraně sluchu.

## OCHRANA ZRAKU A OBLIČEJE

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ochranné brýle proti kapalinám a prachu | |  |
| Dle ČSN: | ČSN EN 172 |
| Požadované vlastnosti: | Optická třída 1;  ochrana proti nárazu (F);  ochrana proti hrubému prachu (4);  zbarvení zorníku 1.2 (čirý). |
| Výrobce a typové označení: | - |
| Způsob poskytnutí | Do vlastních rukou |
| Doba používání: | 24 měsíců |
| Popis a vyhodnocení rizik: | Rizika dle tabulky z přílohy č. 1 k NV. č. 390/2021 Sb.: **D6; D15; D18**.  Riziko stříknutí nebezpečné chemické látky nebo směsi, zejména čistících a dezinfekčních přípravků, např. při jejich přelévání či používání do oka.  Riziko zasažení očí prachem při úklidu a jejich následné poranění. | |
| Pokyny pro používání: | Používat vždy při   * při otevírání, přelévání a používání nebezpečných chemických látek a směsí a zejména při nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi, u nichž tak stanoví výrobce (např. v bezpečnostním listu); * při úklidu zaprášených ploch, kdy hrozí vniknutí prachu do očí, (zejména práce nad hlavou nebo práce, kdy dochází v uzavřeném prostoru k rozvíření prachu); * při výměně filtračního sáčku vysavače. | |
| Pokyny pro údržbu: | Pravidelně čistit určenými prostředky (čistý hadřík + čistící roztok, které jsou k dispozici na pracovišti). | |

## OCHRANA DÝCHACÍCH CEST

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Filtrační respirátor | |  |
| Dle ČSN: | ČSN EN 149+A1 (832225) |
| Požadované vlastnosti: | FFP2 |
| Výrobce a typové označení: | - |
| Způsob poskytnutí | Do vlastních rukou |
| Doba používání: | 8 hodin |
| Popis a vyhodnocení rizik: | Rizika dle tabulky z přílohy č. 1 k NV. č. 390/2021 Sb.: **F15; F18; F20**.  Riziko vdechnutí výparů ze silných dezinfekčních přípravků, jako je např. SAVO nebo čističe ucpaných odpadů.  Vdechnutí prachu s biologickými činiteli, např. při provádění úklidu znečištěných zaprášených ploch. | |
| Pokyny pro používání: | Používat vždy při   * nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi, u nichž tak stanoví výrobce (např. v bezpečnostním listu); * při úklidu zaprášených ploch, kdy hrozí vdechnutí prachu (zejména práce nad hlavou nebo práce, kdy dochází v uzavřeném prostoru k rozvíření prachu); * při výměně filtračního sáčku vysavače. | |
| Pokyny pro údržbu: | - | |

## OCHRANA RUKOU

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rukavice proti chemikáliím a mikroorganismům | |  |
| Dle ČSN: | ČSN EN 374 |
| Požadované vlastnosti: | třída 1, délka min 33 cm, JKL |
| Výrobce a typové označení: | - |
| Způsob poskytnutí | Do vlastních rukou |
| Doba používání: | 3 měsíce |
| Popis a vyhodnocení rizik: | Rizika dle tabulky z přílohy č. 1 k NV. č. 390/2021 Sb.: **G15; G17; G18; G20; G21; G22; G23**.  Riziko kontaktu pokožky rukou při úklidových pracích s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi, např. čistící a dezinfekční prostředky nebo se znečištěnými materiály, které mohou obsahovat také biologické činitele. | |
| Pokyny pro používání: | Používejte vždy rukavice správné velikosti. Před použitím zkontrolujte, zda rukavice nemají vady a nedostatky.  Používat vždy při   * nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi, u nichž tak stanoví výrobce (např. v bezpečnostním listu); * při úklidových pracích, kdy hrozí kontakt se zdroji znečištění. | |
| Pokyny pro údržbu: | Rukavice chraňte před sálavým teplem. Po použití hrubé nečistoty odstraňte kartáčem a opláchněte vodou a rukavice nechte volně rozprostřené při pokojové teplotě. Rukavice nelze prát ani chemicky čistit. | |

## OCHRANA TRUPU

Dle výsledků hodnocení rizik není nutné pro práci poskytovat OOPP k ochraně trupu.

## OCHRANA NOHOU

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pracovní obuv | |  |
| Dle ČSN: | ČSN EN 20347 |
| Požadované vlastnosti: | O1, SRC,  polobotka, uzavřená, pevná pata |
| Výrobce a typové označení: | - |
| Způsob poskytnutí | Do vlastních rukou |
| Doba používání: | 12 měsíců |
| Popis a vyhodnocení rizik: | Rizika dle tabulky z přílohy č. 1 k NV. č. 390/2021 Sb.: **I2** | |
| Pokyny pro používání: | Pracovní obuv používat vždy při úklidových pracích. | |
| Pokyny pro údržbu: | Udržovat dle pokynů výrobce. | |

## DALŠÍ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY

Dle výsledků hodnocení rizik není nutné pro práci poskytovat další OOPP..

## ZÁKLADNÍ PRACOVNÍ ODĚV (OCHRANA TĚLA)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pracovní kalhoty | | ARDON FLORET Dámské pracovní kalhoty do pasu černo / růžové |  Pracovníochrana.cz | Velkoobchod - pracovní oděvy, obuv, rukavice |
| Dle ČSN: | - |
| Požadované vlastnosti: | Dlouhé, pasové nebo laclové |
| Výrobce a typové označení: | - |
| Způsob poskytnutí | Do vlastních rukou. |
| Doba používání: | 12 měsíců |
| Popis a vyhodnocení rizik: | Poskytují se z důvodu, že osobní oděv při práci může podléhat nadměrnému znečištění nebo opotřebení. | |
| Pokyny pro používání: | Používat vždy při úklidových pracích. | |
| Pokyny pro údržbu: | - | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pracovní tričko | | Dámské pracovní tričko Workwear | textil-tukan.cz |
| Dle ČSN: | - |
| Požadované vlastnosti: | Krátký rukáv |
| Výrobce a typové označení: | - |
| Způsob poskytnutí | Do vlastních rukou. |
| Doba používání: | 12 měsíců |
| Popis a vyhodnocení rizik: | Poskytuje se z důvodu, že osobní oděv při práci může podléhat nadměrnému znečištění nebo opotřebení. | |
| Pokyny pro používání: | Používat vždy při úklidových pracích. | |
| Pokyny pro údržbu: | - | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pracovní mikina | | Mikiny | Zateplená mikina Pomona dámská | ATM móda - sportovní a pracovní  móda |
| Dle ČSN: | - |
| Požadované vlastnosti: | - |
| Výrobce a typové označení: | - |
| Způsob poskytnutí | Do vlastních rukou. |
| Doba používání: | 12 měsíců |
| Popis a vyhodnocení rizik: | Poskytuje se z důvodu, že osobní oděv při práci může podléhat nadměrnému znečištění nebo opotřebení. | |
| Pokyny pro používání: | Používat vždy při úklidových pracích. | |
| Pokyny pro údržbu: | - | |